|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Label | Value | Quantity |
| C1 | 22pF | 1 |
| C2 | 22pF | 1 |
| C3 | 0.47uF | 1 |
| C4 | 0.01uF | 1 |
| C5 | 10uF | 1 |
| C6 | 0.01uF | 1 |
| Q1 | 20MHZ 20.000 HC49 | 1 |
| MP | PIC18F4550 + Socket | 1 |
| R1,2,3,4 | 1K | X4 |
| R5,6 | 10K | X2 |
| Push switch | 2 Pins | 2 |
| USB Socket | - | 1 |
| LEDS | - | - |